공정시험기준 (ES 번호, 시험기준명)		개정 전	개정 후	개정사유
ES 04701.1e	총대장균군-막여과법	1.3 간섭물질 “내용 없음”	1.3 “내용 없음”	- 표준화 지침에 따른 표기 수정
		2.1 총대장균군 그람음성․무아포성의 간균으로서 락토오스을 분해하여 가스 또는 산을 생성하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성균을 말한다.	2.1 총대장균군 그람음성 · 무아포성의 간균으로서 락토오스를 분해하여 기체 또는 산을 생성하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성균을 말한다.	- 먹는물수질공정시험기준과 통일 - 오자 수정
		7.3 ······ (35 ± 0.5) ℃에서 22 ~ 24시간 동안 배양한다. 7.4 ······ 총대장균군수/100 mL = [eqn: {C} over {V} TIMES 100]	7.3 ······ (35 ± 0.5) ℃에서 22 시간 ~ 24시간 동안 배양한다. 7.4 ······ 총대장균군수/100 mL = C / V × 100	- 표준화 지침에 따른 표기 수정
		9.5 먹는물공정시험기준 ES 05705.2, “총대장균군-막여과법", 환경부, (2010) 9.6 KS I ISO 9308-1, “수질-대장균체, 내열성 대장균체 및 E.coli로 추정되는 균체의 검출 및 계산-제1부 : 막여과법”, 한국표준협회, (2005) 10. 부록 표 3. 시료 종류별 예상 시료량	9.5 먹는물공정시험기준 ES 05703.2c, “총대장균군-막여과법", 환경부, (2020) 9.6 KS I ISO 9308, “수질-Escherichia coli와 대장균군의 검출 및 계수”, 환경부, (2014) 10. 부록 표 3. 시료 종류별 예상 시료량	참고자료 개정판 반영, 연도표기 참고자료 개정판 반영 표 제목 볼드체
ES 04701.2e	총대장균군-시험관법	1.3 간섭물질 “내용 없음”	1.3 “내용 없음”	- 표준화 지침에 따른 표기 수정
		2.1 총대장균군 그람음성․무아포성의 간균으로서 락토오스을 분해하여 가스 또는 산을 생성하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성균을 말한다.	2.1 총대장균군 그람음성 · 무아포성의 간균으로서 락토오스를 분해하여 기체 또는 산을 생성하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성균을 말한다.	- 먹는물수질공정시험기준과 통일
		3.0 분석기기 및 기구 3.1 다람시험관 안지름 6 mm, 높이 30 mm 정도의 시험관으로 고압증기 멸균을 할 수 있어야 하며 가스포집을 위해 거꾸로 집어넣는다. 3.2 배양기 ······ 3.3 백금이 ······ 3.4 시험관 안지름 16 mm, 높이 150 mm 정도의 시험관으로 마개를 할 수 있고, 고압증기 멸균을 할 수 있어야 한다. 3.5 피펫 ······	3.0 분석기기 및 기구 3.1 피펫 ······ 3.2 마개달린 유리시험관 소시험관(안지름 16 mm, 높이 150 mm) 및 중시험관(안지름 18 mm, 높이 180 mm)으로 플라스틱이나 금속으로 마개를 할 수 있고 고압증기 멸균할 수 있어야 한다. 3.3 다람시험관 소시험관 및 중시험관용 다람(Durham)시험관(안지름 6 mm, 높이 30 mm)을 사용한다. 고압증기 멸균할 수 있어야 하며 기체포집을 위해 거꾸로 집어넣는다. 3.4 백금이 ······ 3.5 배양기 ······	- 실험기구 설명의 혼동을 피하기 위해 이름 및 순서를 먹는물수질공정시험기준과 통일 - 오자 수정
		4.1 추정시험용 배지 ······ 표 1 시험관법 추정시험용 배지(lactose broth) 조성 ······ 표 2 시험관법 추정시험용 배지(lauryl tryptose broth) 조성 ······ 4.2 확정시험용 배지 ······ 표 3 시험관법 확정시험용 배지(BGLB) 조성 ······ 4.3 희석액 ES 04701.1d 총대장균군-막여과법의 4.2 희석액에 따른다. 5.0 시료채취 및 관리 ES 04130.1c 시료의 채취 및 보존방법에 따른다. 6.0 정도보증/정도관리(QA/QC) “내용 없음”	4.1 추정시험용 배지 ······ 표 1. 시험관법 추정시험용 배지(lactose broth) 조성 ······ 표 2. 시험관법 추정시험용 배지(lauryl tryptose broth) 조성 ······ 4.2 확정시험용 배지 ······ 표 3. 시험관법 확정시험용 배지(BGLB) 조성 ······ 4.3 희석액 ES 04701.1e 총대장균군-막여과법의 4.2 희석액에 따른다. 5.0 시료채취 및 관리 ES 04130.1e 시료의 채취 및 보존방법에 따른다. 6.0 “내용 없음”	- 오자 수정 개정된 분류번호로 수정 개정된 분류번호로 수정 - 표준화 지침에 따른 표기 수정
		7.2 확정시험 ······ 이 때, 가스가 발생한 시료는 총대장규군 양성으로 반정하고, 가스가 발생하지 않는 시료는 총대장균군 음성으로 판정한다.	7.2 확정시험 ······ 이 때, 기체가 발생한 시료는 총대장규군 양성으로 반정하고, 기체가 발생하지 않는 시료는 총대장균군 음성으로 판정한다.	- 먹는물수질공정시험기준과 통일
		9.0 참고자료 9.2 Standard Method 9221, “Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group”, 21th edition, (2005) 9.6 KS I ISO 7251, “미생물학-추정 대장균 수의 계산을 위한 일반 지침-최확수법”, 한국표준협회, (2002) 9.7 KS I ISO 9308-2, “수질-대장균체, 내열성 대장균체 및 E. Coli로 추정되는 균체의 검출 및 계산-제2부 : 다중 튜브(최적확수)법", 한국표준협회, (2010)	9.0 참고자료 9.2 Standard Method 9221, “Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group”, 23rd edition, (2017) 9.6 KS J ISO 7251, “식품 및 동물사료의 미생물학-추정 대장균 수의 검출 및 계산을 위한 평판법-최확수법”, 농림축산식품부, (2012) 9.7 KS I ISO 9308, “수질-Escherichia coli와 대장균군의 검출 및 계수”, 환경부, (2014)	- 참고자료 개정판 반영
ES 04701.3d	총대장균군-평판집락법	1.3 간섭물질 “내용 없음”	1.3 “내용 없음”	- 표준화 지침에 따른 표기 수정
		2.1 총대장균군 그람음성․무아포성의 간균으로서 락토오스을 분해하여 가스 또는 산을 생성하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성균을 말한다.	2.1 총대장균군 그람음성 · 무아포성의 간균으로서 락토오스를 분해하여 기체 또는 산을 생성하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성균을 말한다.	- 먹는물수질공정시험기준과 통일
		4.3 희석액 ES 04701.1d 총대장균군-막여과법의 4.2 희석액에 따른다. 5.0 시료채취 및 관리 ES 04130.1c 시료의 채취 및 보존방법에 따른다.	4.3 희석액 ES 04701.1e 총대장균군-막여과법의 4.2 희석액에 따른다. 5.0 시료채취 및 관리 ES 04130.1e 시료의 채취 및 보존방법에 따른다.	개정된 분류번호로 수정
		10.0 부록 “내용 없음”	10.0 “내용 없음”	- 표준화 지침에 따른 표기 수정
ES 04703.1f	대장균-효소이용정량법	1.3 간섭물질 “내용 없음”	1.3 “내용 없음”	- 표준화 지침에 따른 표기 수정
		3.1 다람시험관 안지름 6 mm, 높이 30 mm 정도의 시험관으로 고압증기 멸균을 할 수 있어야 하며 가스포집을 위해 거꾸로 집어넣는다. 3.2 막여과장치 ······ 3.3 배양기 또는 항온수조 ······ 3.4 백금이 ······ 3.5 시험관 안지름 16 mm, 높이 150 mm 정도의 시험관으로 마개를 할 수 있고, 고압증기 멸균을 할 수 있어야 한다.	3.1 마개달린 유리시험관 소시험관(안지름 16 mm, 높이 150 mm) 및 중시험관(안지름 18 mm, 높이 180 mm)으로 플라스틱이나 금속으로 마개를 할 수 있고 고압증기 멸균할 수 있어야 한다. 3.2 다람시험관 소시험관 및 중시험관용 다람(Durham)시험관(안지름 6 mm, 높이 30 mm)을 사용한다. 고압증기 멸균할 수 있어야 하며 가스포집을 위해 거꾸로 집어넣는다. 3.3 막여과장치 ······ 3.4 배양기 또는 항온수조 ······ 3.5 백금이 ······	- 실험기구 설명의 혼동을 피하기 위해 이름 및 순서를 먹는물수질공정시험기준과 통일 - 오자 수정
		3.7 자외선 검출기 366 nm 부근 파장 조사가 가능하여야 한다.	3.7 자외선 검출기 365 nm ~ 366 nm (6 와트) 범위의 파장 조사가 가능하여야 한다.	- Standard method 9223, 23rd eidition (2017) 반영 - 표준화 지침에 따른 표기 수정
		3.9 피펫 부피 5 ～ 25 mL의 눈금피펫이나 자동피펫(플라스틱 피펫팁 포함)으로서 멸균된 것을 사용한다.	3.9 피펫 부피 5 mL ～ 25 mL의 눈금피펫이나 자동피펫(플라스틱 피펫팁 포함)으로서 멸균된 것을 사용한다.	- 표준화 지침에 따른 표기 수정
		4.1.1 ······ 대장균 추정시험용 막여과법 배지는 ES 04701.1d 총대장균군-막여과법 4.1중 막여과법 고체배지의 조제방법을 따른다. 4.1.2 ······ 페트리 접시에 있는 조제된 배지는 2 ～ 10 ℃의 냉암소에서 2주간 보관할 수 있다. 표 1 대장균 확정시험용 막여과법 배지(NA-MUG) 조성 ······ 4.2 시험관법 배지 4.2.1 시험관법을 이용하여 대장균을 시험할 경우, 대장균 추정시험용 시험관법 배지는 ES 04701.2d 총대장균군-시험관법 4.1을 따른다. 4.2.2 ······ 표 2 대장균 확정시험용 시험관법 배지(EC-MUG) 조성 ······ 4.3 효소기질 시약 ······ 4.4 희석액 ES 04701.1d 총대장균군-막여과법의 4.2 희석액에 따른다. 5.0 시료채취 및 관리 ES 04130.1c 시료의 채취 및 보존 방법에 따른다.	4.1.1 ······ 대장균 추정시험용 막여과법 배지는 ES 04701.1e 총대장균군-막여과법 4.1중 막여과법 고체배지의 조제방법을 따른다. 4.1.2 ······ 페트리 접시에 있는 조제된 배지는 2 ℃ ～ 10 ℃의 냉암소에서 2주간 보관할 수 있다. 표 1. 대장균 확정시험용 막여과법 배지(NA-MUG) 조성 ······ 4.2 시험관법 배지 4.2.1 시험관법을 이용하여 대장균을 시험할 경우, 대장균 추정시험용 시험관법 배지는 ES 04701.2e 총대장균군-시험관법 4.1을 따른다. 4.2.2 ······ 표 2. 대장균 확정시험용 시험관법 배지(EC-MUG) 조성 ······ 4.3 효소기질 시약 ······ 4.4 희석액 ES 04701.1e 총대장균군-막여과법의 4.2 희석액에 따른다. 5.0 시료채취 및 관리 ES 04130.1e 시료의 채취 및 보존 방법에 따른다.	개정된 분류번호로 수정 - 표준화 지침에 따른 표기 수정 - 오자 수정 개정된 분류번호로 수정 - 오자 수정 - 글씨체 수정 (한컴돋움 → 굴림체) 개정된 분류번호로 수정 개정된 분류번호로 수정
		7.0 분석절차 7.2 막여과법으로 대장균을 분석할 경우, 추정시험은 ES 04701.1d 총대장균군-막여과법 4.1중 막여과법 고체배지를 사용할 경우의 방법으로 수행한다. ······ 암 조건에서 자외선 검출기(366 nm)를 조사하여 형광을 나타낸 금속성 광택의 집락수로 대장균수를 정량한다. 7.3 ······ 시험관을 자외선 검출기(366 nm)를 조사하여 형광을 나타낸 양성결과를 ES 04703.2d 총대장균군-시험관법의 최적확수표를 이용하여 정량한다.	7.0 분석절차 7.2 막여과법으로 대장균을 분석할 경우, 추정시험은 ES 04701.1e 총대장균군-막여과법 4.1중 막여과법 고체배지를 사용할 경우의 방법으로 수행한다. ······ 암 조건에서 자외선 검출기(365 nm ~ 366nm, 6 와트)를 조사하여 형광을 나타낸 금속성 광택의 집락수로 대장균수를 정량한다. 7.3 ······ 시험관을 자외선 검출기(365 nm ~ 366nm, 6 와트)를 조사하여 형광을 나타낸 양성결과를 ES 04701.2e 총대장균군-시험관법의 최적확수표를 이용하여 정량한다.	- Standard method 9223, 23rd eidition (2017) 반영 개정된 분류번호로 수정 - 표준화 지침에 따른 표기 수정 분류번호 오기 수정
		9.0 참고자료 9.1 Standard Method 9223, “Enzyme substrate coliform test”, 21th edition, (2005) 9.4 먹는물공정시험기준 ES 05705.3a, “대장균-효소기질이용법”, 환경부, (2010) 9.5 KS I ISO 9308-3, “수질-대장균과 대장균군의 검출 및 계수방법-제3부 : 지표수 및 폐수 중에서 대장균 검출 및 계수를 위한 간편법(MPN)", 한국표준협회, (2009)	9.0 참고자료 9.1 Standard Method 9223, “Enzyme substrate coliform test”, 23rd edition, (2017) 9.4 먹는물공정시험기준 ES 05705.3d, “대장균-효소기질이용법”, 환경부, (2020) 9.5 KS I ISO 9308, “수질-Escherichia coli와 대장균군의 검출 및 계수”, 환경부, (2014)	- 참고자료 개정판 반영
		10.0 부록 “내용 없음”	10.0 “내용 없음”	- 표준화 지침에 따른 표기 수정

수질오염공정시험기준(미생물분야) 개정(안) 전‧후 대비표