토양오염물질 위해성평가 지침 일부개정안

제1장  총칙

1. 목적

이 지침은 토양환경보전법 (이하 “법”이라 한다) 제15조의5 규정에 따른 토양오염 위해성평가(이하 “위해성평가”라 한다)를 실시함에 있어 위해성평가계획서의 작성 및 제출, 위해성평가 방법, 위해성평가서의 작성방법, 위해성평가서의 공고․공람 및 주민의견 제출 방법, 위해성평가 검증 및 위해성평가 대상지역의 사후관리에 관한 구체적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

가. 본 지침은 법 제15조의5의 제2항에 따라 위해성평가를 하고자 할 때 적용한다.

나. 토양환경보전법에서 별도의 규정이 없는 한 위해성평가를 위한 오염도 조사방법은 본 지침에 의하여 실시한다.

3. 용어의 정의

이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 [별표 1]과 같다.

4. 평가대상지역

가. 법 제6조의3에 따라, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 환경부장관이 토양오염의 확산을 방지하기 위하여 토양정밀조사를 한 후 토양정화를 하는 지역

(1) 「국유재산법」 제2조제1호에 따른 국유재산으로 인하여 우려기준을 넘는 토양오염이 발생하여 토양정화가 필요한 경우로서 국가가 법 제10조의4에 따른 오염원인자인 경우

(2) 법 제15조제3항 단서에 따라 토양정화를 하는 경우로서 긴급한 토양정화가 필요하다고 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 요청하는 경우

(3) 법 제19조제3항에 따라 오염토양 개선사업을 하는 경우로서 긴급한 토양정화가 필요하다고 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 요청하는 경우

나. 법 제15조제3항 단서에 따라 오염원인자를 알 수 없거나 오염원인자에 의한 토양정화가 곤란하다고 인정하는 경우로 시․도지사 또는 시장․군수․구청장이 오염토양의 정화를 실시하려는 지역

다. 법 제19조제3항에 따라 대책지역의 오염토양 개선사업을 하려는 경우로 오염원인자가 존재하지 아니하거나 오염원인자에 의한 오염토양 개선사업의 실시가 곤란하다고 인정하여 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 오염토양 개선사업을 하는 지역

라. 자연적인 원인으로 인한 토양오염이라고 시행령 제11조의2에 따라 입증된 부지의 오염토양을 정화하는 지역(제15조의3제3항 단서에 따라 오염토양을 반출하여 정화하는 경우는 제외)

마. 그 밖에 위해성평가를 할 필요가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 지역

5. 평가대상 토양오염물질

토양오염 위해성평가 대상 오염물질은 토양환경보전법 시행규칙 제19조의3 제1항의 규정에 따른 다음 각 호의 오염물질에 한한다.

(1) 유류 : 벤젠, 에틸벤젠, 톨루엔, 크실렌

(2) 중금속류 : 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈

(3) 기타 : 불소

(4) 그 밖에 환경부장관이 인체와 환경에 위해를 줄 우려가 있다고 인정하여 고시하는 물질

6. 위해성평가의 수행기관

가. 위해성평가를 하고자 하는 환경부장관, 시․도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장 및 오염원인자는 법 제23조의2제1항제4호에 따른 위해성평가기관으로 하여금 위해성평가를 수행하게 하여야 한다.

나. 선정된 평가수행자는 본 고시에 따라 위해성평가를 수행해야 한다.

제2장 위해성평가 계획서의 작성 및 제출

1. 법 제15조의5제1항에 따라 위해성평가를 하려는 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 또는 오염원인자는 위해성평가 대상지역(이하 ‘대상지역’이라한다.)의 특성을 고려하여 [별표 2]에 따라 토양오염물질 위해성평가 계획서를 작성하여 환경부장관에게 제출하여야 한다.

2. 환경부장관은 위해성평가계획서를 검토하기 위하여 필요한 경우 위해성평가 검증위원회의 의견을 들을 수 있다.

3. 환경부장관은 위해성평가 계획서의 검토결과를 시․도지사, 시장․군수․구청장 또는 오염원인자에게 통보하여야 한다.

4. 환경부장관, 시․도지사, 시장․군수․구청장 또는 오염원인자는 특별한 사유가 없는 한, 위해성평가계획서에 따라 위해성평가를 실시하여야 한다.

제3장 위해성평가서의 작성

환경부장관, 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 또는 오염원인자는 평가단위별로 다음 각 단계에 따른 위해성평가를 수행하고 [별표3]에 따라 토양오염물질 위해성평가서를 작성하여야 한다.

1. 오염범위 및 노출농도 결정

위해성평가 대상 지역의 토양오염범위, 노출농도를 결정하기 위하여 다음의 사항을 조사하여야 한다.

(1) 자료 조사 : 부지내 토양오염물질의 존재를 확인할 수 있는 토지이용도 이력, 과거 토양조사 자료, 오염물질 사용 자료 등을 조사한다.

(2) 토양시료채취

① 법 제2조제6호 및 시행규칙 제1조의4에 따른 토양정밀조사에 따라 토양시료를 채취하여 토양오염범위를 산정하여야 한다.

② [별지 제1호 서식]의 “(1) 변동계수 산정”, “(2) 토양시료채취 개수 결정”을 통하여 토양오염 위해성평가에 사용될 수 있는 시료채취 개수의 타당성을 확인하여야 하며, 토양정밀조사 시료채취 개수가 토양오염 위해성평가에서 요구되는 수량에 미치지 못할 경우에는 해당하는 수량만큼의 토양시료채취지점에 대한 토양조사를 추가로 실시한다.

(3) 평가단위 결정

대상부지는 토지의 현재와 미래의 이용계획에 따른 수용체와 그 노출특성에 따라 여러 개의 평가단위로 구별할 수 있다. 평가단위를 구별 했을 때는 토지 이력, 소유 및 이용 현황, 향후 이용 계획, 부지 주변의 활용도, 부지의 크기 등을 포함한 평가단위 구분의 근거를 위해성평가서에 명시하여야 한다. 특히 주변지역에 비해 농도가 확연히 높은 지역인 핫스팟(hot spot)이 존재할 경우 이 지역은 반드시 개별 평가단위로 선정하여 위해성을 평가하도록 한다.

(4) 노출농도 결정

토양노출농도는 토양정밀조사결과로부터 [별지 제1호서식]의 “(3)토양노출농도 결정” 과정에 의해 상위 95%신뢰구간에 해당하는 토양노출농도를 결정한다. 그 밖의 노출농도는 현장 실측을 우선시하며, 현장 측정이 어려운 타당한 근거가 있다면, [별지 제1호서식]의 노출농도 산정식을 통해 예측한다.

2. 노출평가

다양한 노출경로에 의한 토양오염물질의 노출평가를 하고자 할 경우 다음의 사항을 고려하여야 한다.

(1) 노출경로 결정

오염부지의 현재와 미래 이용도를 검토하여 [별지 제2호서식]에 따라 노출경로를 결정한다. 단, 현장 상황에 따라 필요한 기타 경로를 추가할 수 있다.

(2) 토지이용도 구분

토지이용도는 주거용지, 농업용지, 상업용지, 공업용지로 구분한다.

(3) 수용체 구분

인체 수용체는 성인과 어린이(만 1-6세)로 구분한다.

(4) 노출경로별 인체 노출량 산정

결정된 노출경로로부터 [별지 제3호서식]에 의해 노출경로별 인체 노출량을 산정한다.

(5) 농작물 내 오염물질농도

[별표 4]에 따라 오염부지에서 채취한 토양 시료를 이용하여 측정한 토양-식물간 생물축적계수 또는 [별지 제6호서식]의 “(4)토양-식물간 생물축적계수”를 이용할 수 있으며, 그 외의 값을 사용할 때에는 과학적으로 타당한 근거를 제시해야 한다.

(6) 노출인자

노출인자는 [별지 제3호서식] 과 [별지 제6호서식]을 참고하여 해당 토지이용도 및 수용체에 해당하는 기본값을 선택한다. 다만, 위해성평가기관이 이와 다른 노출인자를 사용할 경우, 명확한 근거를 제시하여야 한다.

3. 독성평가

독성평가는 다음의 사항을 고려하여야 한다.

(1) 평가대상물질을 인체 발암물질과 비발암물질로 구분한다. 이 지침의 발암위해성평가 대상물질은 발암물질과 발암의심물질 미국 환경청(USEPA) 발암등급상 A와 B, 또는 국제암연구센터 발암등급상 1과 2 등을 고려할 수 있다)을 모두 포함한다.

(2) 물질에 따른 인체 발암계수, 비발암참고치 및 흡수계수는 본 고시에서 제공된  [별지 제3호서식]과 [별지 제6호서식]에서 제시된 값을 노출경로별로 선택한다.

4. 위해도 결정

토양오염물질이 인체에 미치는 위해도를 결정하고자 할 경우 다음의 사항을 고려하여야 한다.

(1) [별지 제3호서식]을 통해 위해성평가 대상물질의 초과발암위해도와 위험비율(비발암위해도)를 각각 계산한다.

(2) 오염부지의 총 초과발암위해도는 [별지 제6호서식]에 제시된 발암계수와 [별지 제3호서식]의 노출경로별 위해도 결정식을 이용해 산정된 평가대상물질별 초과발암위해도를 [별지 제4호서식]에 따라 총합하여 결정한다.

(3) 오염부지의 위험지수는 [별지 제6호서식]에 제시된 비발암참고치와 [별지 제3호서식]의 노출경로별 위해도 결정식을 이용해 산정된 평가대상물질별 위험비율을 [별지 제4호서식]에 따라 총합하여 결정한다.

(4) 허용가능한 총 초과발암위해도는 10-5～10-6이며, 산정된 총 초과발암위해도가 허용가능한 총 초과발암위해도보다 크면 발암 위해성이 있는 것으로 판단한다.

(5) 허용가능한 위험지수는 1이며, 산정된 위험지수가 1보다 크면 비발암 위해성이 있는 것으로 판단한다.

5. 인체위해도에 근거한 정화목표치 설정

인체 위해성평가 결과, 위해성이 있다고 결정되면 [별지 제6호서식]의 “(2)국내 토양 중 자연배경농도”를 고려하여 [별지 제5호서식]을 따라 발암 및 비발암 정화목표치를 환경매체별(토양, 지하수 등)로 설정하여 오염부지의 위해도 저감 방안을 선정할 때 이용할 수 있다. 이 경우 목표위해도값은 허용가능한 초과발암위해도를 결정할 때 사용한 값과 동일한 값을 사용한다. 단, 위해성평가에 따른 정화목표치는 토양오염 대책기준을 초과할 수 없다.

6. 조치 계획 작성

평가단위별 위해도 및 정화목표치 등의 결과를 고려하여 토양정화의 범위, 정화시기, 정화수준 등의 조치 계획을 작성한다.

제4장 위해성평가서 공고․공람 및 주민의견 제출

1. 공고 및 공람

오염원인자는 [별표3]에 따라 작성한 위해성평가서를 환경부장관 또는 관할 특별자치도지사․시장․군수․구청장에게 제출하여야 한다. 환경부장관, 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 오염원인자가 제출한 위해성평가서 또는 [별표3]에 따라 작성한 위해성평가서에 대한 다음 각 호의 사항을 해당 기관의 인터넷홈페이지 등에 20일 이상 공고하고 위해성평가대상 오염토양으로 영향을 받게되는 지역 또는 대상지역이 포함된 해당 특별자치도․시ㆍ군ㆍ구의 주민이 위해성평가서를 공람할 수 있게 하여야 한다.

(1) 위해성평가서의 요약본

(2) 위해성평가서의 공람기간 및 공람장소

(3) 위해성평가서에 대한 의견의 제출시기 및 방법

2. 주민 등의 의견제출

(1) 위해성평가대상 오염토양으로 영향을 받게 되는 지역 또는 대상지역이 포함된 해당 특별자치도․시ㆍ군ㆍ구의 주민은 위해성평가서 공람기간이 시작된 날부터 공람기간이 끝난 후 7일 이내에 위해성평가서에 대한 의견을 관할 특별자치도지사․시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 제출할 수 있다.

(2) 위해성평가 대상지역 특별자치도지사․시장․군수․구청장은 주민 의견을 제출받거나 통보받은 경우에는 그 의견을 환경부장관과 오염원인자에게 송부하여야 한다. 이 경우 위해성평가서에 대하여 의견이 있는 경우에는 함께 통지할 수 있다.

제5장 토양오염 위해성평가 검증 및 위해성평가 대상지역 사후관리

1. 토양분야 위해성평가 검증위원회 구성 및 기능

환경부장관은 위해성평가서의 검증을 위하여 국립환경과학원 담당자 및 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 담당자, 위해성평가관련 전문가 등으로 구성된 위해성평가 검증위원회를 구성·운영할 수 있다.

(1) 구성 : 위해성평가 검증위원회는 관련 정부부처, 전문가(토양오염 및 위해성평가 관련 전문가), 지역주민, 사회단체(시민단체), 산업체, 해당 지자체 담당자 등을 포함한 15인 내외로 구성한다.

(2) 기능 : 위해성평가 실시 오염물질의 적정여부, 위해성평가 과정, 위해도 및 정화시기·범위·수준의 적정여부에 대하여 [별표 5]의 검토 목록에 따라 위해성평가서를 검증하고 검토의견을 작성한다.

(3) 임기: 위원은 당연직위원과 위촉위원으로 구분하며 위촉위원은 지역에 따라 수시로 추가 위촉할 수 있다. 당연직위원의 임기는 해당직위 재직기간으로 하며, 위촉위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

2. 위해성평가서의 검토사항

환경부장관은 위해성평가서를 검증하려는 경우 다음 각 호의 사항에 대하여 검토하여야 한다.

(1) 위해성평가 실시 오염물질의 적정여부

(2) 위해성평가 과정

(3) 위해도 및 정화시기, 정화범위, 정화수준의 적정여부

3. 위해성평가서의 기술적 검토

환경부장관은 위해성평가서의 기술적 사항에 대한 검토를 위하여 국립환경과학원 또는 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단의 의견을 들을 수 있다.

4. 위해성평가서의 수정

환경부장관, 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 또는 오염원인자는 위해성평가서에 대하여 주민의견, 검증위원회의 의견, 기술검토자의 의견을 반영하여 환경부장관에게 다시 제출하여야한다.

5. 위해성평가 대상지역 사후관리

가. 환경부장관, 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 또는 오염원인자는 법 제15조의5제3항에 따라 위해성평가의 결과를 토양정화의 시기에 반영하려는 경우 위해성평가의 최초검증 이후 2년마다 토양관련전문기관으로 하여금 위해성평가 대상지역에 대한 오염토양 모니터링을 다음 각 호를 포함하여 실시하도록 하여야 한다. 이 경우 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 또는 오염원인자는 모니터링 결과를 환경부장관에게 제출하여 위해성평가에 따른 정화시기를 재검증 받아야 한다.

(1) 위해성평가 대상지역 및 주변지역 토양오염도

(2) 노출대상․경로의 변경

(3) 위해성저감 대책의 적정성 여부

나. 환경부장관, 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 또는 오염원인자는  위해성평가 대상지역에 대해 [별표 6]의 토양오염물질 위해도 초과지역 관리대장을 작성․비치하고 환경부장관이 위해성이 없다고 인정하는 시점까지  사후관리를 하여야 한다.

제6장 행정사항

1. 시행일

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

2. 유효기간

「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 4월 29일까지로 한다.

[별표 1]

용  어  정  의

노출(exposure): 오염물질과 수용체간의 접촉(contact)

노출경로(exposure route): 섭취, 흡입, 피부 접촉과 같이 독성물질과 수용체간의 접촉 방법

노출농도(exposure concentration): 토양, 지하수, 토양공기 등에 존재하는 오염물질이 인체에 노출되는 농도

노출시나리오(exposure scenario): 노출경로별 수용체별 노출 기간, 노출 빈도

노출알고리즘(exposure algorithm) : 노출시나리오에 따른 노출량을 계산하기 위한 산정식

노출인자(exposure factor) : 오염물질의 노출에 영향을 미칠 수 있는 사람의 행위 및 특성을 계량화한 자료

노출평가(exposure assessment): 오염물질의 인체노출량을 산정하는 과정으로 노출기간, 노출빈도, 노출경로 등을 결정해야 함

단위위해계수(unit risk factor, URF): 국내외 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 오염물질의 농도 단위당 발암위해도

독성평가(toxicity assessment): 용량에 따른 수용체 반응의 관계식을 결정하는 과정

발암계수(slope factor, SF): 국내외 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 오염물질의 단위용량당 발암위해도

부지개념모델(conceptual site model): 대상부지내 오염물질의 이동 및 노출경로, 수용체 등에 대한 현장자료 및 평가 모식도

수용체(receptors): 오염물질에 영향을 받는 인체 또는 생태계 구성요소

오염토양 모니터링(contaminated soil monitoring): 토양 내 오염 물질의 시간적, 공간적 변화의 현장 조사, 실측, 관찰, 시료채취 및 분석을 통한 평가와 감시 활동

용량(dose): 생물체에 섭취, 흡입, 흡수된 물질의 총량

일일평균노출량(average daily dose, ADD): 일일평균 단위체중당 인체로 유입되는 오염물질량(mg/kg-day)

위해도(risk): 오염물질에 노출됨으로써 악영향을 받게 될 개연성(probability)

위해성관리(risk management): 위해성에 대한 정치적, 사회적인 의사결정과정

위해성평가(risk assessment): 위해성을 정량적으로 측정하는 과학적인 과정

위험비율(hazard quotient, HQ): 독성평가를 통해 산출된 참고치(RfD 또는 RfC)와 노출평가를 통해 산정된 일일평균노출량의 비율

위험지수(hazard index, HI): 노출경로별 위험비율의 합계. 비발암위해도를 의미

토양-식물간 생물축적계수(soil-plant bioconcentration factor, BCF): 토양 내 오염물질의 단위농도 당 식물로 전이, 흡수되는 농도

토양위해성평가(soil risk assessment): 오염토양에 수용체가 노출됨으로써 발생할 위해도를 정량적으로 결정하는 과정

참고농도(reference concentration, RfC): 국내외의 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 악영향이 관찰되지 않은 독성물질의 역치농도

참고치(reference dose, RfD): 국내외 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 악영향이 관찰되지 않는 독성물질의 역치

초과발암위해도(excess cancer risk, ECR): 오염물질 노출에 의해 추정되는 발암위해도

총 초과발암위해도(total excess cancer risk, TCR): 노출경로별 초과발암위해도의 합

허용가능한 초과발암위해도: 10-6~10-5의 범위에서 결정되는 초과발암위해도

흡수계수(absorption factor, ABS): 국내외 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 오염물질의 용량단위당 인체의 피부 또는 섭취를 통한 흡수량

[별표 2]

토양오염물질 위해성평가 계획서

1. 위해성평가 개요

가. 평가수행기관

(1) 위해성평가기관(위해성평가자)

(2) 토양오염조사기관

나. 대상부지 현황 및 이력

(1) 주소

(2) 과거/현재 토지이용도 및 장래 토지이용계획

(3) 대상부지 및 주변지역 특성

(4) 시설물에 대한 개요

(5) 지하수 식수사용 여부

(6) 수용체 : □주민 (□성인  □어린이 )   □근로자

다. 위해성평가 개요

(1) 추진배경 및 경위

(2) 목적 및 기대효과

(3) 토양오염부지로부터 영향을 받게되는 지역의 범위

(4) 위해성평가 규모(예산) 및 평가기간

2. 위해성평가항목 선정 및 선정사유

구분	토양오염물질	(미)선정사유
유류	벤젠
	에틸벤젠
	톨루엔
	크실렌
중금속	카드뮴
	구리
	비소
	수은
	납
	6가크롬
	아연
	니켈
기타	불소

3. 위해성평가항목별 자료․방법

가. 오염범위 및 노출농도 결정 방법

(1) 시료채취 및 분석

(2) 평가단위 결정방법

나. 노출평가 방법(수용체/노출경로의 선정 및 선정사유)

다. 독성평가 자료의 출처 및 그 선정사유

라. 기존 토양정밀조사 결과

마. 목표 발암위해도 및 그 사유

바. 기타

4. 토양정화 범위, 시기, 수준의 조정에 대한 검토방법

가. 토양정화의 범위, 시기, 또는 수준의 조정으로 인한 개략적인 환경영향 예측

나. 최적 토양오염 위해성 저감대책 도출방법

[별표 3]

토양오염물질 위해성평가서

1. 요약문

가. 사업 배경

나. 위해성평가결과 요약

다. 결론 및 제언

2. 위해성평가의 법적 근거 및 목적

3. 위해성평가 내용

가. 평가수행자

나. 평가기간 및 예산

다. 평가대상지역 현황

(1) 부지 및 주변지역 현황

(2) 부지이력

(3) 장래 토지이용계획

(4) 부지의 지형/지질학적/수리학적/수리지질학적 현황

(5) 시설물에 대한 개요

(4) 지하수 식수 사용여부

(5) 수용체 : □주민 (□성인  □어린이)   □근로자

라. 부지오염 현황

(1) 오염원 및 오염이력

(2) 오염매체(토양, 지하수) 및 오염 현황

(3) 오염물질 이동경로 및 분포 현황

(4) 부지오염 영향지역 범위

마. 평가대상오염물질

(1) 유  류 : □벤젠     □에틸벤젠   □톨루엔   □크실렌

(2) 중금속 : □카드뮴   □구리       □비소     □수은     □납

□6가크롬  □아연       □니켈

(3) 기타 : □불소

바. 현장조사

(1) 계획수립(수용체/노출경로를 고려한 평가단위, 시료채취 및 분석방법 등 검토)

(2) 시료채취 및 분석

(3) 결과 분석(오염도 및 부지특성조사 등)

사. 목표 발암위해도 및 그 사유

아. 위해성평가 자료 및 방법

(1) 오염범위 및 노출농도

(2) 노출평가

(3) 독성평가

(4) 위해도 결정 및 정화목표치 설정

(5) 기타

4. 위해성평가 결과

가. 오염범위 및 노출농도 결정

(1) 평가단위

(1) 토양시료 채취 및 오염범위 [별지 제1호 서식]

(2) 2차 오염매체내 노출농도 [별지 제1호 서식]

나. 노출경로 결정 [별지 제2호 서식]

다. 노출경로별 인체 일일평균노출량 및 위해도 산정 [별지 제3호 서식]

라. 총 위해도 결정 [별지 제4호 서식]

마. 정화목표치 설정 [별지 제5호 서식]

바. 불확실성 분석

5. 평가결과분석 및 조치계획

가. 평가결과 분석(부지개념모델, 오염물질별 부지 오염범위 및 위해도, 정화목표치 등)

나. 조치계획(정화범위, 정화시기, 정화수준 등)

다. 종합의견

6. 위해성평가결과 공고·공람 및 주민의견

가. 위해성평가결과 공고·공람 개요

나. 주민의견

다. 기타

[별표 4]

토양-식물간 생물축적계수 분석방법

1. 시료채취기법

1.1 사전 조사

이미 자라고 있는 작물의 시료를 채취할 때에는 토양특성, 비료 투여 이력, 경작 방법, 파종과 수확 시기 및 작물의 종류를 우선 파악하여야 한다.

또한, 작물의 성장 정도 및 생육 상태도 확인하여야 한다. 사진을 기간별로 찍어, 오염부지와 작물의 상태를 기록하여야 한다. 이 때 기록하여야 할 사항은 다음과 같다.

1) 오염부지 상태

2) 부지 내에서 작물이 자라고 있는 구역의 크기 및 위치

3) 미세 기복(이랑 및 고랑)

4) 작물의 종류

5) 작물의 생육 상태

사진을 찍을 때에는 사진을 찍은 날짜와 시간을 기재하여야 하며 부지 내 식물이 자라고 있는 구역별로 사진을 찍어야 한다.

1.2 시료채취 개수의 결정

시료채취 개수는 오염부지의 면적, 부지 내 시설물, 미세 기복, 오염물질의 공간적 분포 및 토양특성에 따라 결정된다.

상대적으로 작은 부지(텃밭 등)에서는, 조사 결과가 전체 부지를 대표할 수 있어야 한다. 또한, 부지가 넓다 하더라도 오염위치, 토양특성, 경작 방법 및 미세 기복에 관한 정보가 없는 경우에도 조사 결과가 전체 부지를 대표할 수 있어야 한다. 토양특성이 균질하다고 여겨지는 부지를 구역별로 나눈 후 각 구역에서 각 식물별로 혼합시료를 채취하여야 한다. 만약 하나의 지번 내에서 특정 식물이 다양한 지점에서 자라는 경우 모든 지점에서 채취한 시료를 혼합하여야 한다.

오염농도, 토양특성, 경작 방법 및 미세 기복에 관한 정보를 알고 있는 넓은 부지에서는 구역마다 오염농도가 다르다. 따라서 이러한 경우 각 구역별로 각각 시료를 채취하여야 한다. 대신, 위해도가 가장 높은 구역에서만 시료를 채취하는 방법이 있다. 위해도가 높다는 의미는 오염농도가 높으며 부지가 오염에 취약한 토성(사질토, 낮은 유기물 함량, 낮은 pH)을 가지고 있다는 의미이다. 만약, 위해도가 가장 높은 지점에서 채취한 시료의 농도가 인체에 위해를 가져오지 않는 정도라면 다른 구역에서 시료를 채취하는 것을 고려하여야 한다. 만약 하나의 부지에서 다양한 농업 행위가 이루어진다면, 각각의 구역에서 시료를 채취하는 것이 필요할 수도 있다.

시료채취계획을 수립하는 단계에서는 오염의 분포, 토양특성 및 경작 방법에 따라 시료채취목적을 구체적으로 결정하여야 한다. 일반적인 시료채취의 목적은 다음과 같다.

1) 전체 부지를 대표할 수 있는 토양-식물간 생물축적계수의 도출

2) 각각의 구역을 대표할 수 있는 토양-식물간 생물축적계수의 도출

3) 가장 위해도가 높다고 여겨지는 구역을 대표할 수 있는 토양-식물 생물축적계수를 도출하여 시료채취를 다른 구역까지 확대하여야 하는지를 결정

4) 넓은 부지에서 구역별 토양-식물간 생물축적계수의 차이 비교

1.3 채취할 작물의 우선순위 및 분석에 필요한 시료량 결정

한 부지 내에 다수의 작물이 존재하는 경우 다음과 같은 순서로 채취할 작물의 우선순위를 결정하도록 한다.

1) 식용작물을 우선 채취한다.

2) 섭취량이 많은 순서대로 결정한다(예: 배추, 무 등).

3) 다양한 작물이 존재하는 경우 종류별로 채취할 수 있도록 한다(예: 곡류, 엽채류, 근채류, 콩류, 서류, 기타 채소류 등)

4) 중금속을 많이 흡수하는 순서대로 결정한다(예: 시금치, 배추, 상추 등)

이 때 주의할 사항은 부지 내 모든 종류의 식용작물의 시료를 채취하여야 하며, 전체 부지를 대표할 수 있을 정도의 수를 채취하여야 한다는 것이다. 또한, 작물 중 실제로 섭취하는 부분의 시료를 채취하여야 한다.

표 1에 각 작물별로 채취하여야 할 시료의 양을 나타내었다. 또한, 한국인이 많이 섭취하여 우선적으로 채취하여야 할 작물은 굵게 표시하였다.

일관성 있는 결과를 얻기 위해 동일한 작물의 시료는 동일한 높이에서 채취하여야 한다. 또한, 건조한 날에 시료를 채취하는 것이 보다 바람직하다. 시료를 채취할 때에는 손으로 열매를 따거나 티타늄 재질의 가위를 사용하여야 한다. 시료에 묻어 있는 토양입자는 흔들어서 제거하여야 한다. 유기오염물질을 흡수하였을 것으로 의심되는 시료는 종이가방에 보관하여야 한다. 또한 시료채취 이후 즉시 시료의 무게를 재야한다. 채취한 시료는 분석실에 도착할 때까지 4℃ 이하에서 보관하여야 한다.

1.4 시료채취시 주의사항

시료를 채취할 때에는 생육 상태가 양호한 작물을 채취하여야 한다. 또한, 실제 사람이 먹을 수 있을 정도로 자란 작물을 채취하여야 한다.

2. 분석을 위한 전처리

2.1 세척

각 작물별 세척방법을 표 2에 나타내었다.

2.2 시료의 균질화

시료채취시 혼합시료를 채취하였기 때문에 분석을 위해서는 균질화 과정이 필요하다. 균질화를 위해서는 10 ~ 100 g의 시료가 필요하다. 균질화 도구는 중금속이 함유되어 있지 않아야 한다. 믹서의 경우, 티타늄이나 지르코늄 날이 달린 플라스틱 혹은 유리 믹서를 사용하여야 하며, 양파를 절단하는 경우, 탄소강 날이 달린 플라스틱 절단기를 사용하거나 티타늄이나 테플론 재질의 칼을 이용하여 손으로 양파를 썬다.

2.3 시료의 보관

채취한 시료를 분석실로 운송할 때에는 4℃ 이하에서 보관하여야 한다. 장기간 보관하는 경우, 건조시료는 어둡고 건조한 곳에서 보관한다. 균질화된 시료의 경우 최저온도가 -30℃인 동결기에서 보관한다.

2.4 시료의 건조

시료를 건조하는 목적은 1) 분석을 위한 전처리와 2) 고형물 함량 파악이다.

<분석을 위한 전처리>

중금속 분석을 위한 시료는 70℃ 오븐에서 무게가 변하지 않을 때까지 건조한다. 배추, 상추 및 시금치 등 엽채류가 얇아지는 것을 방지하기 위해, 엽채류는 35℃에서 우선 건조시켜야 한다. 시료는 종이로 덮인 알루미늄 쟁반에서 건조시켜야 한다. 당분이 있는 시료는 유리 petri dish, 1회용 알루미늄 접시나 알루미늄 호일에서 건조시켜야 들러붙지 않는다. 중금속 분석용 시료는 동결건조할 수도 있다. 토마토는 건조시키면 안 된다. 이는 오염물질을 섭취한 세포가 파괴될 수도 있기 때문이다. 유기오염물질 분석용 시료 역시 건조시키면 안 된다.

<고형물 함량 측정>

대개 작물 내 오염물질의 양은 건조중량을 기준으로 표현된다. 그러나 실제로 사람이 섭취하는 작물은 건조하지 않은 상태의 작물이므로 시료의 건조중량과 수분함량을 측정하여 고형물 함량을 측정하여야 한다. 고형물 함량을 측정하기 위해서는 우선 건조하지 않은 시료의 무게를 측정하여 기록한다. 이후 70℃에서 24시간동안 건조시킨 후 데시케이터에서 다시 30분 이상 시료를 식힌 후 건조중량의 무게를 측정하여 고형물 함량을 측정한다.

2.5 시료의 분쇄

시료를 분쇄하는 방법은 2.2절에 나타나 있다. 그러나 당분이 함유된 시료를 분쇄하는 경우, 믹서의 날에 시료가 들러붙을 수 있다. 따라서 당분이 함유된 시료는 분쇄 직전에 액체질소에서 동결시킨 후 막자를 이용하여 분쇄하여야 한다.

3. 오염부지에서 작물의 파종, 성장 및 수확

3.1 개요

오염부지에서 자라는 작물이 없거나 채취할 수 있는 시료의 양이 적은 경우, 실제 오염부지에서 작물을 심어 생육시킨 후 수확하여야 한다.

3.2 작물의 선택

모든 작물을 파종하는 것은 바람직하지 않으며 부지 내 오염물질의 섭취율이 높은 작물을 선택하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 카드뮴 오염부지에서는 시금치와 양배추를 파종하고, 납 오염부지에서는 상추와 양배추를 파종하며, 수은 오염부지에서는 시금치와 상추를 파종하는 것이 바람직하다. 그러나 어떤 경우에도 대상 지역의 특산 작물을 파종하는 것이 가장 바람직하다.

3.3 토양 관리

작물이 잘 자라는 토양은 배수가 잘 되어야 한다. 토양을 섞어주는 것은 토양의 배수를 양호하게 한다. 만약 유기물함량이 2% 미만이라면 peat를 넣어 주고, 사질토에서는 유기비료를 넣어 주어야 한다.

파종방법에는 씨앗을 뿌리는 방법과 일정 간격으로 파종하는 방법이 있다. 일정 간격으로 파종하면 잡초를 제거하기 쉽다. 씨앗이 작은 경우 파종을 얕은 심도에 하여야 한다. 씨앗이 크면 1~2 cm 깊이에 파종하는 것이 바람직하다. 방풍막을 설치하거나 비닐하우스 안에서 작물을 생육시키면 겨울에 작물이 어는 것을 방지할 수 있다.

4. 시료분석

시료분석은 「식품공전」(보건복지부 고시 제2011-32호,’11.6.30)) 또는 국내외의 공인기관에서 인정하는 방법으로 적용한다.

[표 1]. 작물별로 필요한 시료채취량 및 우선적으로 채취하여야 할 작물

작물의 종류	작물명	시료량 (g) (최적량/최소요구량)	혼합할 시료 개수 (최적개수/ 최소요구개수)
서류	감자	1000 / 500	5뿌리에서 10개/ 3뿌리에서 5개
근채류	당근	500 / 200	10 / 5
	무	500 / 200	25 / 15
	양파	500 / 200	25 / 15
	마늘	500 / 200	25 / 15
엽채류	배추 / 양배추	1000 / 500	5 / 3
	상추	1000 / 500	5 / 3
	시금치	500 / 200	시료량을 채울 만큼 혼합
콩류	강낭콩	500 / 200	50 / 20
	완두콩	1000 / 500	100 / 50
기타 채소류	토마토	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	호박	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	딸기	500 / 200	5그루에서 25개/ 3그루에서 15개
	오이	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	고추	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	가지	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	옥수수	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개

[표 2]. 작물별로 필요한 시료채취량 및 우선적으로 채취하여야 할 작물

작물명	껍질 벗기는 방법과 절단방법	세척방법
감자	껍질을 벗기고 2 cm2 정도의 육각형으로 절단한다.	껍질을 벗기기 전에 수돗물로 세척하고 껍질을 벗긴 후 헹군다.
당근	물을 묻혀 솔로 문지른 후 얇게 썬다.	문지르기 전에 수돗물로 세척하고 문지른 후 헹군다.
무	뿌리를 제거한다.	수돗물로 세척한다.
양파	바깥쪽의 껍질을 제거하고 약 2 mm의 육각형으로 절단한다.	세척하지 않음
마늘	바깥쪽의 껍질을 제거하고 약 2 mm의 육각형으로 절단한다.	세척하지 않음
배추	바깥쪽의 잎과 줄기를 제거하고 1 cm 정도로 얇게 썬다.	얇게 썬 조각을 수돗물로 세척한다.
양배추	바깥쪽의 줄기를 제거하고 1 cm 정도로 얇게 썬다.	얇게 썬 조각을 수돗물로 세척한다.
상추	잎을 썰거나 찢는다.	잎을 썰기 전에 수돗물로 세척한다. 양상추의 경우 잎을 썬 후 세척한다.
시금치	두꺼운 줄기를 제거한다.	토양입자가 모두 없어질 때까지 세척한다.
강낭콩	없음	수돗물로 헹군다.
완두콩	콩깍지를 제거한다.	콩깍지를 제거한 상태에서 수돗물로 헹군다.
토마토	꽃받침 잎을 제거하고 3 cm 정도로 썬다.	썰기 전에 수돗물로 세척한다.
호박	1 cm 정도로 썬다.	썰기 전에 수돗물로 세척한다.
딸기	꽃받침 잎을 제거한다.	꽃받침 잎을 제거하기 전에 수돗물로 세척한다.
오이	껍질을 벗기고 얇게 썬다.	껍질을 벗기기 전에 수돗물로 세척한다.
고추	줄기와 씨를 제거한다.	줄기와 씨를 제거하기 전에 수돗물로 세척한다.
가지	줄기를 제거하고 썬다.	줄기를 제거하기 전에 수돗물로 세척한다.
옥수수	잎을 제거하고 낱알을 모은다.	알을 모으기 전에 수돗물로 세척한다.

[별표 5]

위해성평가서 검토목록

점검내용		판단	조치사항
1. 위해성평가 목적과 과업 범위가 적절한가?
	위해성평가 목적이 기술되었고 적절한가	□적절 □부적절
	위해성평가 과업 범위가 기술되었고 적절한가?	□적절 □부적절
2. 평가대상지역 또는 평가단위에 대한 현황 조사가 제대로 이루어졌는가?
	평가대상지역과 평가단위에 대해 명확하게 제시되어 있는가?	□적절 □부적절
	평가단위 구분 근거가 과학적인가? (오염원, 이전조사결과 등)	□적절 □부적절
	평가대상지역 또는 평가단위에서 무엇이 문제인지 명확히 기술되어 있는가?	□적절 □부적절
	평가대상지역 또는 평가단위에서 이전 조사결과들이 충분히 수집되고 평가되었는가?	□적절 □부적절
	추가 조사에 대한 필요성 유무가 명확한가?	□적절 □부적절
3. 평가대상지역 또는 평가단위에 대한 오염특성이 적절하게 파악되었는가?
	평가대상지역 또는 평가단위 지역의 사진 또는 지도를 활용하여 지표면과 단면에 대해 오염특성이 잘 이해되었는가?	□적절 □부적절
	오염물질에 의해 영향을 받는 매체가 무엇인지 파악되어 있는가?	□적절 □부적절
	시료채취는 적절한가?	□적절 □부적절
	시료의 분석은 정도관리 기준을 충족하는가?	□적절 □부적절
	오염원의 위치와 오염물질의 이동가능성에 대한 평가가 이루어 졌는가?	□적절 □부적절
	평가대상지역 또는 평가단위 지역의 부지개념모델이 적절한가?	□적절 □부적절
	평가대상지역 또는 평가단위 지역의 수용체 정의가 적절한가?	□적절 □부적절
4. 현재 및 미래 토지이용행위에 대해 명시되어 있는가		□적절 □부적절
5. 평가대상지역 또는 평가단위별 위해성평가와 정화목표치 계산이 잘 수행되었는가?
	오염물질 분석 정도관리와 분석결과는 신뢰할만한가?	□적절 □부적절
	노출평가가 제대로 이루어졌나	□적절 □부적절
	- 노출농도 결정이 적절한가?(실측치 권장)
	- 노출알고리즘은 적절한가?
	- 노출인자는 적절한가?
	- 인체노출량 산정은 적절한가?
	사용된 독성참고치(발암/비발암)는 적절하며, 그 특성이 잘 요약되어 있는가(참고문헌 포함)?	□적절 □부적절
	위해여부 판단 방법(발암/비발암)은 적절한가?	□적절 □부적절
	위해도에 근거한 정화목표치 계산 방식은 적절하며, 현행기준과 비교가 이루어졌나?	□적절 □부적절
	위해도 요약과 정화목표치에 대한 결론은 적절한가?	□적절 □부적절
	불확실성 분석은 이루어 졌는가?	□적절 □부적절
6. 부지특이적 위해성평가 필요유무가 제시되었는가?		□적절 □부적절
7. 전체적으로 토양분야 위해성평가 지침을 따라 수행되었는가?		□적절 □부적절

[별표 6]

토양오염물질 위해도 초과지역 관리대장

1. 토양오염물질 위해도초과지역 현황

가. 평가대상지역 현황

(1) 주소

(2) 과거/현재 토지이용도 및 장래 토지이용계획

(3) 대상부지 및 주변지역 특성

(4) 시설물에 대한 개요

(5) 지하수 식수사용 여부

(6) 수용체 : □주민 (□성인  □어린이 )   □근로자

나. 위해성평가 검증 종료일

2. 토양오염도 조사결과

3. 위해성평가 결과

가. 위해성평가 대상 오염물질

(1) 유  류 : □벤젠     □에틸벤젠   □톨루엔   □크실렌

(2) 중금속 : □카드뮴   □구리       □비소     □수은     □납

□6가크롬  □아연       □니켈

(3) 기타 : □불소

나. 노출경로 및 노출경로별 발암․비발암 위해도

다. 정화목표치

4. 조치내용

5. 모니터링 결과

가. 위해성평가 대상지역 및 주변지역 토양오염도

나. 노출대상․경로의 변경

다. 위해성저감 대책의 적정성 여부

6. 기타

[별지 제1호서식]

토양시료채취 및 노출농도 결정

																						(1)변동계수 산정
																(2)토양시료채취 개수 결정(n2)
						토양정밀조사 결과가 있는가(n1)
																									예																		아니오
												예
	추가조사실시															n2>n1																		토양 정밀 조사 실시
																아니오
																						(3) 토양 노출농도 결정
		(4) 지하수 노출농도 결정																				(5) 토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도 결정																	(6) 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 결정

(1) 변동계수 산정

시료종류	조사지점 번호	오염도 (mg/kg)
1) 평균(m)
2) 표준편차(s)
3) 변동계수(CV)
주) 토양개황조사결과 또는 정밀조사로부터 각 대상항목 별 평균, 표준편차, 변동계수를 계산하여 기입함. 3) 변동계수,

(2) 토양시료채취 개수 결정

토양시료채취개수 결정	토양오염기준 항목
4) 토양정밀조사 시료채취개수(n1)
5) 비교기준치 민감도(D)
6) 통계학적 시료채취개수(n2)
7) 토양시료채취 개수(N1)
주) 4) 『토양정밀조사지침』에 의해 요구되는 시료채취개수 (『토양정밀조사지침』참조) 5) D = 0.4/CV ⇐ 3) 변동계수(CV) 6) 통계학적 시료채취개수(n2) 산정 [eqn: n _{2} GEQ LEFT ( {1.645+0.842} over {D} RIGHT ) ^{2} +0.5 TIMES 1.645 _{} ^{2} ``] 조건) • 5% 제1종 오류: 오염되어있지 않지만 오염되어 있는 것으로 판정할 확률 5%에서의 통계치 (1.645) • 20% 제2종 오류: 오염되어있지만, 오염되지 않았다고 판정할 확률 20%에서의 통계치 (0.842) 7) n1과 n2중 큰 수 기입

(3) 토양노출농도 결정

토양조사결과	토양기준 항목
8) 총시료개수(N2)
9) 토양오염농도평균(x)
10) 표준편차(σ)
11) 자유도(df = N2-1)
12) 95% t-통계값(t95%,df)
13) 토양노출농도 (Cs) (mg/kg)
주) 8) 토양조사 총시료개수 기입 11) 자유도는 8) 총시료개수에서 1을 뺀 값 12) t-통계 테이블([별지 6호 서식](1))로부터 95%한계값 (α = 0.05)과 자유도에 해당하는 통계치 기입. 해당 자유도행이 없는 경우 해당구간의 변화폭을 감안하여 계산 13) [eqn: C _{s} =상위95%신뢰값=x+t _{95%,df} {sigma } over {sqrt {N _{2}}}]

(4) 지하수 노출농도 결정

지하수 노출농도 결정	오염물질 항목
14) 토양 pH
15) 토양용적밀도([eqn: rho _{b}], kg/L)
16) 토양입자밀도([eqn: rho _{s}], kg/L)
17) 공극률([eqn: n], unitless)
18) 토양수분공극률([eqn: theta _{w}], unitless)
19) 토양공기공극률([eqn: theta _{a}], unitless)
20) 토양분배계수(Kd, L/kg) (유기물 : Kd=Koc×foc)
21) 유기물분배계수(Koc, L/kg)
22) 토양유기탄소비율(foc, unitless)
23) 무차원헨리상수(H, unitless)
24) 토양유출수농도(CL, mg/L)
25) 희석-저감계수(DAF, unitless)
26) 수리전도도(K, m/year)
27) 지하수수리구배(i, m/m)
28) 침투율(I, m/year)
29) 오염토양유래 지하수 오염원 깊이(d, m)
30) 지하수흐름방향과 평행한 오염원 길이(L, m)
31) 지하수 노출농도(Cw, mg/L)
주) ① 부지내 지하수수질농도 결과가 유용할 경우, 31) 지하수 노출농도에 기입(실측을 원칙으로 함) ② 부지내 지하수수질농도 결과가 유용하지 않을 경우, 아래의 식을 고려하여 31) 지하수 노출농도 결정 ※ 사용인자는 측정값을 원칙으로 하며, 측정값이 유용하지 않을 경우 기본값 또는 지역추정값(문헌 등 명확한 근거 제시)을 사용함 15) 기본값 1.6 16) 기본값 2.65 17) [eqn: n=1-( rho _{b} / rho _{s} )] 18) 기본값 0.16 19) [eqn: theta _{a} =n- theta _{w}] 20),21) [별지 제6호서식] (10) 22) 기본값 0.016(표토), 0.002(심토) 23)[별지 제6호서식] (9), 수은이외 무기물의 경우 0 24) [eqn: C _{L} = {C _{s} LEFT [ {mg} over {kg} RIGHT ] `} over {LEFT ( K _{d} + {LEFT ( theta _{w} + theta _{a} H RIGHT )} over {rho _{b}} RIGHT )}] ⇐ 13)토양노출농도(Cs) 25) [eqn: DAF=1+ {Kid} over {IL}], 기본값 1 또는 20(일반적으로 20, 희석가능성이 적으면 1 사용) 29) [eqn: d=(0.0112L ^{2} ) ^{0.5} +d _{a} (1-exp[(-LI)/(Kid _{a} )])], 기본값 2 여기서 [eqn: d _{a} =]대수층 두께(m) 31) [eqn: C _{w} LEFT [ {mg} over {L} RIGHT ] = {C _{L}} over {DAF}]

(5) 토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도 결정

토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도 결정	오염물질 항목
32) 토양-공기휘발계수(VF, ㎥/kg)
33) 공기흐름/정사각형 오염원에서 휘발되는 오염물질농도(Q/Cvol,, (g/㎡-s)/(kg/㎥))
34) 노출간격(T, s)
35) 토양용적밀도([eqn: rho _{b}], g/㎤) ⇐ 15)
36) 확산성(DA, ㎠/s)
37) 토양수분공극률([eqn: theta _{w}], unitless) ⇐ 18)
38) 토양공기공극률([eqn: theta _{a}], unitless) ⇐ 19)
39) 공기내 확산성(Di, ㎠/s)
40) 수중 확산성(Dw, ㎠/s)
41) 무차원헨리상수(H, unitless) ⇐ 23)
42) 토양분배계수(Kd, L/kg) ⇐ 20) (유기물 : Kd=Koc×foc)
43) 유기물분배계수(Koc, L/kg) ⇐ 21)
44) 토양유기탄소비율(foc, unitless) ⇐ 22)
45) 공극률([eqn: n], unitless) ⇐ 17)
46) 토양입자밀도([eqn: rho _{s}], kg/L) ⇐ 16)
47) 토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도(Ca, mg/m3)
주)① 부지내 토양유래 실외공기 휘발성물질농도 결과가 유용할 경우, 47) 토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도에 기입(실측을 원칙으로 함) ② 부지내 토양유래 실외공기 휘발성물질농도 결과가 유용하지 않을 경우, 아래의 식을 고려하여 47) 토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도 결정 ※ 사용인자는 측정값을 원칙으로 하며, 측정값이 유용하지 않을 경우 기본값 또는 지역추정값(문헌 등 명확한 근거 제시)을 사용함 32) [eqn: VF= {Q/C _{vol} TIMES sqrt {(3.14 TIMES D _{A} TIMES T)} TIMES 10 ^{-4} (m ^{2} /cm ^{2} )} over {2 TIMES rho _{b} TIMES D _{A}}] 33) 기본값 68.18 34) 기본값 성인 7.9×108, 어린이 1.9×108 36) [eqn: D _{A} = {( theta _{a} ^{10/3} TIMES D _{i} TIMES H+ theta _{w} ^{10/3} TIMES D _{w} )/n ^{2}} over {( rho _{b} TIMES K _{d} + theta _{w} + theta _{a} TIMES H)}] 39),40) [별지 제6호서식] (9) 47) [eqn: C _{a} LEFT [ {mg} over {m ^{3} -air} RIGHT ] =C _{s} LEFT [ {mg} over {kg-soil} RIGHT ] TIMES {1} over {VF}] ⇐ 토양노출농도(Cs)

(6) 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 결정

토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 결정	오염물질 항목
49) 토양분배계수(Kd, L/kg) ⇐ 20) (유기물 : Kd=Koc×foc)
50) 유기물분배계수(Koc, L/kg) ⇐ 21)
51) 토양유기탄소비율(foc, unitless) ⇐ 22)
52) 토양용적밀도([eqn: rho _{b}], kg/L) ⇐ 15)
53) 토양수분공극률([eqn: theta _{w}], unitless) ⇐ 18)
54) 토양공기공극률([eqn: theta _{a}], unitless) ⇐ 19)
55) 무차원헨리상수(H, unitless) ⇐ 23)
56) 토양유래가스의 실내유입 감쇄인자(α, unitless)
57) 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도(Cia, mg/m3)
주) ① 부지내 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질농도 결과가 유용할 경우, 57) 토양유래 실외공기 유입 휘발성물질 노출농도에 기입(실측을 원칙으로 함) ② 부지내 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질농도 결과가 유용하지 않을 경우, 아래의 식을 고려하여 57) 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 결정 ※ 사용인자는 측정값을 원칙으로 하며, 측정값이 유용하지 않을 경우 기본값 또는 지역추정값(문헌 등 명확한 근거 제시)을 사용함 56) 기본값 0.1(표토), 0.01(심토) 57) [eqn: `C _{ia} LEFT [ {mu g} over {m ^{3} -air} RIGHT ] = {C _{s} LEFT [ {mg} over {kg-soil} RIGHT ] TIMES alpha TIMES H TIMES rho _{b}} over {K _{d} ` TIMES rho _{b} + theta _{w} + theta _{a} TIMES H} TIMES 10 ^{3} LEFT [ {L} over {m ^{3} -air} RIGHT ]] ⇐ 토양노출농도(Cs)

[별지 제2호서식]

인체 노출경로 선정

	1차 오염매체				2차 타 오염매체									노출경로										토지 이용도
	□ 토 양			농전	작물 이			□ 농작물				지농		역 산물			□ 농작물 섭취 (①)									[현재] □ 주거용지 □ 농업용지 □ 상업용지 □ 공업용지 [미래] □ 주거용지 □ 농업용지 □ 상업용지 □ 공업용지
				축	적							섭		취
																	□ 토양 섭취 (②)
																	□ 토양 접촉 (③)
								□ 지하수									□ 지하수 섭취 (④)
												식수		이용
								□ 실외 공기									□ 비산먼지 흡입 (⑤)
																	(⑥) □ 휘발물질 흡입 (⑦)
								□ 실내 공기

□ 기타

<기 재 요 령>

(1) □ 해당항목을 체크

(2) 노출경로 : ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중에서 용지의 노출평가 결과에 따라 선택

(3) 기타: 2차 오염된 육류나 모유의 섭취, 건설 노동자의 굴착 시 지하수 접촉, 휘발성 물질 흡입, 생활용수 사용에 의한 지하수 접촉, 지하수 유래 휘발성 물질 흡입 등을 추가할 수 있다.

[별지 제3호서식]

노출경로별 인체 노출량 및 위해도 산정

□ 농작물+토양 섭취 경로(①②)

○ 인체 노출량

[eqn: ADD(mg/kg-day)= {Cs TIMES (BCF TIMES CR _{p} +CR _{s} TIMES CF _{1} ) TIMES ABS _{GI} TIMES EF TIMES ED} over {BW TIMES AT}]

○ 초과발암위해도

[eqn: ECR=SF _{o} TIMES ADD]

○ 위험비율(비발암위해도)

[eqn: HQ= {ADD} over {RfD _{o}}]

□ 토양접촉 경로(③)

○ 인체 노출량

[eqn: ADD(mg/kg-day)= {C _{s} TIMES (AF TIMES ABS _{D} TIMES CF _{1} ) TIMES SAe TIMES EF TIMES ED} over {BW TIMES AT}]

○ 초과발암위해도

[eqn: ECR=SF _{abs} TIMES ADD]

○ 위험비율(비발암위해도)

[eqn: HQ= {ADD} over {RfD _{abs}}]

□ 토양유래 오염물질 함유 지하수 섭취 경로(④)

○ 인체노출량

[eqn: ADD(mg/kg-day)= {C _{w} TIMES CR _{w} TIMES EF TIMES ED} over {BW TIMES AT}]

또는 [eqn: ADD(mg/kg-day)= {C _{s} TIMES CR _{w} TIMES EF TIMES ED} over {BW TIMES AT} TIMES {1} over {DAF TIMES LEFT ( K _{d} + {( theta _{w} + theta _{a} H)} over {rho _{b}} RIGHT )}]

여기서,

[eqn: DAF(희석-저감계수)=1+ {K TIMES i _{w} TIMES d} over {I TIMES L}]

○ 초과발암위해도

[eqn: ECR=SF _{o} TIMES ADD]

○ 위험비율(비발암위해도)

[eqn: HQ= {ADD} over {RfD _{o}}]

□ 실외 비산먼지 흡입 경로(⑤)

○ 인체 노출량

[eqn: ADE(mg/m ^{3} )= {C _{s} TIMES ABS _{inh} TIMES (TSP TIMES frs TIMES Fr) TIMES EF TIMES ED TIMES CF _{1} it} over {it AT} `]

○ 초과발암위해도

[eqn: ECR=URF _{inh} TIMES ADE TIMES CF _{2}]

○ 위험비율(비발암위해도)

[eqn: HQ= {ADE} over {RfC}]

□ 토양유래 실외공기 중 휘발물질 흡입 경로(⑥)

○ 인체노출량

[eqn: ADE(mg/m ^{3} )= {C _{a} TIMES EF TIMES ED} over {AT}]

또는 [eqn: ADE(mg/m ^{3} )= {C _{s} TIMES EF TIMES ED TIMES 1/VF} over {AT}]

여기서,

[eqn: VF`= {Q/C _{vol} TIMES sqrt {(3.14 TIMES D _{A} TIMES T)} TIMES 10 ^{-4} (m ^{2} /cm ^{2} )} over {2 TIMES rho _{b} TIMES D _{A}}]

[eqn: D _{A} = {( theta _{a} ^{10/3} TIMES D _{i} TIMES H+ theta _{w} ^{10/3} TIMES D _{w} )/n ^{2}} over {( rho _{b} TIMES K _{d} + theta _{w} + theta _{a} TIMES H)}]

○ 초과발암위해도

[eqn: ECR=URF _{inh} TIMES ADE TIMES CF _{2}]

○ 위험비율(비발암위해도)

[eqn: HQ= {ADE} over {RfC _{}}]

□ 토양유래 실내공기 휘발물질 흡입 경로(⑦)

○ 인체 노출량

[eqn: ADE`(mg/m ^{3} )= {C _{ia} ` TIMES EF TIMES ED TIMES ABS _{inh}} over {AT}]

또는 [eqn: ADE`(mg/m ^{3} )= {C _{s} ` TIMES EF TIMES ED TIMES ABS _{inh} TIMES CF _{3}} over {AT} TIMES {alpha H} over {Kd+ {theta _{w} + theta _{a} H} over {rho _{b}}}]

○ 초과발암위해도

[eqn: ECR=URF _{inh} TIMES ADE TIMES CF _{2}]

○ 위험비율(비발암위해도)

[eqn: HQ= {ADE} over {RfC}]

인 자		단 위	값	참고문헌
ADD	일일평균노출량	mg/kg-day	-	-
ADE	일일평균노출농도	mg/m3	-	-
ECR	초과발암위해도	unitless	-	-
HQ	위험비율	unitless	-	-
Cs	토양 노출농도	mg/kg	별지제1호 (3)	-
Cw	지하수 노출농도	mg/L	측정 또는 별지제1호 (4)	-
Ca	토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도	mg/m3	측정 또는 /별지제1호 (5)	-
Cia	토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도	mg/m3	측정 또는 /별지제1호 (6)	-
SFo	경구발암계수	(mg/kg-day)-1	별지제6호 (3)	-
RfDo	경구비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
BCF	토양-식물간 생물축적계수	(mg/kg)농작물/(mg/kg)토양	별표4 또는 별지제6호 (4)	-
ABSGI	체내흡수계수	unitless	별지제6호 (6)	-
CRp	농작물일일섭취량	kg/day	별지제6호 (5)	-
CRs	토양섭취량	mg/day	성인:50 어린이:118	USEPA, 2009 환경부, 2007
SFabs	피부흡수발암계수	(mg/kg-day)-1	별지제6호 (3)	-
RfDabs	피부흡수비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
AF	토양-피부간 흡착계수	mg/cm2	성인:0.07 어린이:0.2	USEPA, 2004
ABSD	피부흡수계수	unitless	별지제6호 (7)	-
SAe	토양접촉체표면적	cm2/day	별지제6호 (8)	-
CRw	일일지하수섭취량	L/day	성인:2 어린이:1	환경부, 2006
DAF	희석-저감계수	unitless	측정/ 1 또는 20	USEPA, 2002
K	수리전도도	m/year	측정	-
iw	지하수수리구배	unitless	측정	-
d	오염원깊이	m	측정 /2	-
I	지하수침투도	m/year	측정	-
L	오염원길이	m	측정	-
Kd	토양-물 분배계수 Kd=Koc×foc(유기물)	L/kg	별지제6호 (10)	-
Koc	토양유기탄소분배계수	L/g	별지제6호 (10)	-
foc	토양유기탄소비율	g/g	별지제6호 (10)	-
[eqn: theta _{w}]	토양수분공극률	unitless	측정 /0.16	환경부, 2006
[eqn: theta _{a}]	토양공기공극률	unitless	n-θw	USEPA, 2002
H	무차원헨리상수	unitless	별지제6호 (9)	-
[eqn: rho _{b}]	토양용적밀도	kg/L	측정 /1.6	환경부, 2006
URFinh	흡입단위위해도	(μg/m3)-1	별지제6호 (3)	-
RfC	흡입노출참고농도	mg/m3	별지제6호 (3)	-
ABSinh	호흡흡수계수	unitless	1	RIVM, 2007
TSP	실외공기 내 먼지량	mg/m3	측정 /7.0E-02	RIVM, 2007
frs	실외비산먼지 내 토양비율	unitless	0.5	RIVM, 2007
Fr	호흡기 내 비산먼지 잔류율	unitless	0.75	RIVM, 2007
VF	토양-공기휘발계수	m3/kg	-	USEPA, 2002
Q/Cvol	공기흐름/정사각형 오염원에서 휘발되는 오염물질 농도	(g/m2-s)/(kg/m3)	68.18	USEPA, 2002
DA	확산성	cm2/s	-	USEPA, 2002
T	노출간격	s	성인:7.9×108 어린이:1.9×108	USEPA, 2002
Di	공기내 확산성	cm2/s	별지제6호 (9)	-
Dw	수중 확산성	cm2/s	별지제6호 (9)	-
n	총 토양 공극률	Lpore/Lsoil	1-(ρb/ρs)	USEPA, 2002
[eqn: rho _{s}]	토양입자밀도	g/cm3	측정 /2.65	USEPA, 2002
α	토양유래 가스의 실내 유입 감쇄인자	unitless	표토 0.1 심토 0.01	USEPA, 2002
EF	노출빈도	days/year	별지제6호 (11)	-
ED	노출기간	years	성인:25 어린이:6	환경부, 2007
BW	체중	kg	성인:62.8 어린이:16.8	환경부, 2007
AT	평균시간	days	28,689	환경부, 2007
CF1	단위환산인자	kg/mg	1.0E-06	-
CF2	단위환산인자	㎍/mg	1.0E+03	-
CF3	단위전환인자	L/m3	1.0E+03	-
환경부(2006), 토양오염기준과 연계한 위해성평가 실무지침 작성 연구 환경부(2007), 한국노출계수핸드북 RIVM(2007), CSOIL 2000 : an exposure model for human risk assessment of soil contamination USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for superfund sites USEPA(2004), Risk assessment guidance for Superfund volumn Ⅰ: Human health evaluation manual(part E. supplemental guidance for dermal risk assessment) USEPA(2009), Exposure Factors Handbook

[별지 제4호서식]

총 위해도 결정

노출경로		발암위해도 (unitless)				위험비율(비발암위해도) (unitless)
		주거/농업		상업/공업		주거/농업/상업/공업
		어린이	성인	어린이	성인	어린이	성인
농작물+토양 섭취
토양접촉
지하수섭취
실외 비산먼지흡입
휘발물질흡입	실내
	실외
Σ(합)	총 초과발암위해도(TCR)
	위험지수(HI)
※ 위해성평가 계획서에 따라 결정된 수용체별 발암위해도 및 비발암위해도에 대해 각각 추정함 단, 주거/농업용지의 발암위해도 산정시 어린이가 성인이 될 때까지(노출기간 어린이 6년, 성인 25년 총 31년) 거주한다는 가정을 적용하여 어린이와 성인에 대해 각각 산정된 발암위해도의 합으로 추정함

[별지 제5호 서식]

발암 및 비발암 정화목표치 계산방법

□ 농작물+토양 섭취 경로

○ 발암 정화목표치

[eqn: Cs=[` {TR TIMES BW TIMES AT} over {SF _{O} TIMES (BCF TIMES CR _{P} TIMES ABS _{GI} +CR _{S} TIMES ABS _{GI} TIMES CF _{1} ) TIMES EF TIMES ED} `]+BGC]

○ 비발암 정화목표치

[eqn: Cs=[` {THQ TIMES RfD _{O} TIMES BW TIMES AT} over {(BCF TIMES CR _{P} TIMES ABS _{GI} +CR _{S} TIMES ABS _{GI} TIMES CF _{1} ) TIMES EF TIMES ED} `]+BGC]

□ 토양접촉 경로

○ 발암 정화목표치

[eqn: Cs=[` {TR TIMES BW TIMES AT} over {SF _{abs} TIMES (AF TIMES ABS _{D} TIMES CF _{1} ) TIMES SAe TIMES EF TIMES ED} `]`+BGC]

○ 비발암 정화목표치

[eqn: Cs=[` {THQ TIMES RfD _{abs} TIMES BW TIMES AT} over {(AF TIMES ABS _{D} TIMES CF _{1} ) TIMES SAe TIMES EF TIMES ED} `]`+BGC]

□ 토양유래 오염물질 함유 지하수 섭취 경로

○ 발암 정화목표치

[eqn: Cs=[ {TR TIMES BW TIMES AT} over {SFo TIMES CR _{w} TIMES EF TIMES ED} ] TIMES [1+ {K TIMES i _{W} TIMES d} over {I TIMES L} ] TIMES [K _{d} + {( theta _{w} + theta _{a} H)} over {rho _{b}} ]+BGC]

○ 비발암 정화목표치

[eqn: Cs=[ {THQ TIMES RfD _{O} TIMES BW TIMES AT} over {CR _{w} TIMES EF TIMES ED} ] TIMES [1+ {K TIMES i _{W} TIMES d} over {I TIMES L} ] TIMES [K _{d} + {( theta _{w} + theta _{a} H)} over {rho _{b}} ]+BGC]

□ 실외 비산먼지 흡입 경로

○ 발암 정화목표치

[eqn: Cs=[ {TR TIMES AT} over {it URF _{inh} TIMES ABS _{inh} TIMES (TSP TIMES frs TIMES Fr) TIMES EF TIMES ED TIMES CF it _{1} TIMES CF _{2}} ]+BGC`]

○ 비발암 정화목표치

[eqn: Cs=[ {HQ TIMES RfC TIMES AT} over {it ABS _{inh} TIMES (TSP TIMES frs TIMES Fr) TIMES EF TIMES ED TIMES CF it _{1}} ]+BGC`]

□ 토양유래 실외공기 중 휘발물질 흡입 경로

○ 발암 정화목표치

[eqn: Cs`=[ {TR TIMES AT} over {URF _{inh} TIMES CF _{2} TIMES EF TIMES ED TIMES 1/VF} ]+`BGC]

○ 비발암 정화목표치

[eqn: Cs`=[ {THQ TIMES RfC TIMES AT} over {EF TIMES ED TIMES 1/VF} ]+`BGC]

여기서,

[eqn: VF`= LEFT ( {Q/C _{vol} TIMES sqrt {(3.14 TIMES D _{A} TIMES T)} TIMES 10 ^{-4} (m ^{2} /cm ^{2} )} over {2 TIMES rho _{b} TIMES D _{A}} RIGHT )]

[eqn: D _{A} = {( theta _{a} ^{10/3} TIMES D _{i} TIMES H+ theta _{w} ^{10/3} TIMES D _{w} )/n ^{2}} over {( rho _{b} TIMES K _{d} + theta _{w} + theta _{a} TIMES H)}]

□ 토양유래 실내공기 휘발물질 흡입 경로

○ 발암 정화목표치

[eqn: Cs= {TR` TIMES AT} over {URF _{inh} TIMES EF TIMES ED TIMES ABS _{inh} TIMES CF _{2} TIMES CF _{3}} TIMES {K _{d} + {theta _{w} + theta _{a} H} over {rho _{b}}} over {alpha H} `+`BGC]

○ 비발암 정화목표치

[eqn: Cs= {THQ TIMES RfC TIMES AT} over {EF TIMES ED TIMES ABS _{inh} TIMES CF _{3}} TIMES {K _{d} + {theta _{w} + theta _{a} H} over {rho _{b}}} over {alpha H} `+`BGC]

인 자		단 위	값	참고문헌
Cs	정화목표치	mg/kg	-	-
TR	목표위해도(발암)	unitless	10-5/10-6	-
THQ	목표위해도(비발암)	unitless	1 미만	-
BGC	토양배경농도	mg/kg	별지제6호 (2)	-
SFo	경구발암계수	(mg/kg-day)-1	별지제6호 (3)	-
RfDo	경구비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
BCF	토양-식물간 생물축적계수	(mg/kg)농작물/(mg/kg)토양	별표4 또는 별지제6호 (4)	-
ABSGI	체내흡수계수	unitless	별지제6호 (6)	-
CRp	농작물일일섭취량	kg/day	별지제6호 (5)	-
CRs	토양섭취량	mg/day	성인:50 어린이:118	USEPA, 2009 환경부, 2007
SFabs	피부흡수발암계수	(mg/kg-day)-1	별지제6호 (3)	-
RfDabs	피부흡수비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
AF	토양-피부간 흡착계수	mg/cm2	성인:0.07 어린이:0.2	USEPA, 2004
ABSD	피부흡수계수	unitless	별지제6호 (7)	-
SAe	토양접촉체표면적	cm2/day	별지제6호 (8)	-
CRw	일일지하수섭취량	L/day	성인:2 어린이:1	환경부, 2006
DAF	희석-저감계수	unitless	측정/ 1 또는 20	USEPA, 2002
K	수리전도도	m/year	측정	-
iw	지하수수리구배	unitless	측정	-
d	오염원깊이	m	측정 /2	-
I	지하수침투도	m/year	측정	-
L	오염원길이	m	측정	-
Kd	토양-물 분배계수 Kd=Koc×foc(유기물)	L/kg	별지제6호 (10)	-
Koc	토양유기탄소분배계수	L/g	별지제6호 (10)	-
foc	토양유기탄소비율	g/g	별지제6호 (10)	-
[eqn: theta _{w}]	토양수분공극률	unitless	측정 /0.16	환경부, 2006
[eqn: theta _{a}]	토양공기공극률	unitless	n-[eqn: theta _{w}]	USEPA, 2002
H	무차원헨리상수	unitless	별지제6호 (9)	-
[eqn: rho _{b}]	토양용적밀도	kg/L	측정 /1.6	환경부, 2006
URFinh	흡입단위위해도	(μg/m3)-1	별지제6호 (3)	-
RfC	흡입노출참고농도	mg/m3	별지제6호 (3)	-
ABSinh	호흡흡수계수	unitless	1	RIVM, 2007
TSP	실외공기 내 먼지량	mg/m3	측정 /7.0E-02	RIVM, 2007
frs	실외비산먼지 내 토양비율	unitless	0.5	RIVM, 2007
Fr	호흡기 내 비산먼지 잔류율	unitless	0.75	RIVM, 2007
VF	토양-공기휘발계수	m3/kg	-	USEPA, 2002
Q/Cvol	공기흐름/정사각형 오염원에서 휘발되는 오염물질 농도	(g/m2-s)/(kg/m3)	68.18	USEPA, 2002
DA	확산성	cm2/s	-	USEPA, 2002
T	노출간격	s	성인:7.9×108 어린이:1.9×108	USEPA, 2002
Di	공기내 확산성	cm2/s	별지제6호 (9)	-
Dw	수중 확산성	cm2/s	별지제6호 (9)	-
n	총 토양 공극률	Lpore/Lsoil	1-(ρb/ρs)	USEPA, 2002
[eqn: rho _{s}]	토양입자밀도	g/cm3	측정 /2.65	USEPA, 2002
α	토양유래 가스의 실내 유입 감쇄인자	unitless	표토 0.1 심토 0.01	USEPA, 2002
EF	노출빈도	days/year	별지제6호 (11)	-
ED	노출기간	years	성인:25 어린이:6	환경부, 2007
BW	체중	kg	성인:62.8 어린이:16.8	환경부, 2007
AT	평균시간	days	28,689	환경부, 2007
CF1	단위환산인자	kg/mg	1.0E-06	-
CF2	단위환산인자	μg/mg	1.0E+03	-
CF3	단위전환인자	L/m3	1.0E+03	-
환경부(2006), 토양오염기준과 연계한 위해성평가 실무지침 작성 연구 환경부(2007), 한국노출계수핸드북 RIVM(2007), CSOIL 2000 : an exposure model for human risk assessment of soil contamination USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for superfund sites USEPA(2004), Risk assessment guidance for Superfund volumn Ⅰ: Human health evaluation manual(part E. supplemental guidance for dermal risk assessment) USEPA(2009), Exposure Factors Handbook

[별지 제6호서식]

위해성평가에 필요한 기초자료

(1) 95% t-통계값 산정에 필요한 통계표

자유도 (Degree of Freedom)	1-α
	.95
1	6.314
2	2.920
3	2.353
4	2.132
5	2.015
6	1.943
7	1.895
8	1.860
9	1.833
10	1.812
11	1.796
12	1.782
13	1.771
14	1.761
15	1.753
16	1.746
17	1.740
18	1.734
19	1.729
20	1.725
21	1.721
22	1.717
23	1.714
24	1.711
25	1.708
26	1.706
27	1.703
28	1.701
29	1.699
30	1.697
40	1.684
60	1.671
120	1.658
∞	1.645

- 자유도구간사이 통계값은 비례관계에 의해 구함

(예, 자유도 47의 경우,

1.679 = 1.684 +(1.671-1.684)/(60-40)× (47-40)

- 자유도 120 이상의 조건에서는 1.645 사용

(2) 국내 토양 중 자연배경농도

물질	평균 자연배경농도1)(mg/kg)
카드뮴	0.3
구리	15.3
비소	6.832)
납	18.4
아연	54.3
니켈	17.7
1) 국립환경과학원(2004), 토양오염기준 평가 및 확립에 관한 연구(Ⅰ) 2) 국립환경과학원(2005), 토양오염기준 평가 및 확립에 관한 연구(Ⅱ) ※ 값이 없을 경우 “0” 적용

(3) 중금속과 BTEX 등 유해물질의 독성참고치와 발암계수

물질	비발암 특성			발암 특성			발암 등급
	RfDo	RfDabs4)	RfC	SFo	SFabs5)	URF
	(mg/kg-day)		mg/m3	(mg/kg-day)-1		(ug/m3)-1	IRIS	IARC
카드뮴	5.0E-4 1.0E-3(food)	1.3E-5	7.0E-046)	-	-	1.8E-3	- (섭취)	1
							B1(흡입)
구리	1.4E-016)	-	1E-036)	-	-	-	D	-
비소	3.0E-4	2.9E-4	-	1.5E+0	6.1E+1	4.3E-3	A	1
수은	3.0E-42)	2.1E-5	3.0E-4	-	-	-	D	3
납	5.0E-41)	-	-	8.5E-33)	-	1.2E-53)	B2	2B
6가크롬	3.0E-3	7.5E-5	1.0E-4 (입자상)	-	-	1.2E-2	D(섭취)	1
							A(흡입)
아연	3.0E-1	-		-	-	-	D	-
니켈	2.0E-2(용존상) 5.0E-26)	8.0E-4	-	-	-	2.4E-4(입자상)	- (섭취)	2B
							A(흡입)
불소	4.0E-23)	-	1.3E-23)	-	-	-	-	3
벤젠	4.0E-3	4.0E-3	3.0E-2	5.5E-2	5.5E-2	7.8E-6	A	1
에틸벤젠	1.0E-1	1.0E-1	1.0E+0	-	-	-	D	2B
톨루엔	8.0E-2	8.0E-2	5.0E+0	-	-	-	-	3
크실렌	2.0E-1	2.0E-1	1.0E-1	-	-	-	-	3
※ 통합위해도 정보 시스템 (IRIS, USEPA) 참고 1) 통합위해도정보시스템 (IRIS: http://www.epa.gov/iris)에 관련 물질 독성참고치가 있으며, USEPA (2002) Supplemental guidance for developing soil screening levels for Superfund sites: Appendix C.에 정리되어 있음 2) Edition of the drinking water standards and health advisories (2004, USEPA) 참고 3) California EPA Chemical DB 참고 4) Oral to dermal 외삽된 RfDabs = RfDo X ABSGI 5) Oral to dermal 외삽된 Sfabs = SFo / ABSGI 6) Cd (RfC): IRIS (1999) Toxicologocal review; Cadmium and compounds Cu, Ni (RfD, RfC): RIVM (2001) Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels (여기서는 RfD대신 TDI (tolerable daily intake)사용)

(4) 토양-식물간 생물축적계수(BCF)

물질	CAS No.	BCF
		분류	곡류	과일	엽채류	근채류
카드뮴	7440-43-9	USEPA1)	0.36 (pH 4.4-8.0)	0.09 (pH 4.6-7.1)	0.364 (pH 4.6-8.4)	0.064 (pH 4.6-8.0)
		U.A2)	․	․	4.06(pH 6.0) 0.793(pH 7.0) 0.155(pH 8.0)	3.66(pH 6.0) 0.706(pH 7.0) 0.136(pH 8.0)
		RIVM3)	․	․	0.7 (0.34-1.34)	0.15 (0.01-0.75)
구리	7440-50-8	USEPA1)	․	․	․	․
		U.A2)	․	․	․	․
		RIVM3)	․	․	0.1 (0.08-0.22)	0.1 (0.032-0.3)
비소	7440-38-2	USEPA1)	0.026 (pH 7.5)	0.002 (pH NR4)-7.5)	0.036 (pH 5.5-7.5)	0.008 (pH NR-7.5)
		U.A2)	․	․	0.009	0.009
		RIVM3)	․	․	0.03 (0.001-0.10)	0.015
수은 (무기)	7439-97-6	USEPA1)	0.0854 (pH 5.3-7.1)	0.01 (pH 5.3-7.1)	0.008 (pH 5.3-7.1)	0.014 (pH 5.3-7.1)
		U.A2)	․	․	0.171(2.5% SOM) 0.052(5.0% SOM) 0.0048(10.0% SOM)	0.05
		RIVM3)	․	․	0.03 (0.001-0.04)	0.015
납	7439-92-1	USEPA1)	․	․	․	․
		U.A2)	․	․	0.012	0.008
		RIVM3)	․	․	0.03 (0.012-0.044)	0.001 (0.001-0.006)
크롬	7440-47-3	USEPA1)	․	․	․	․
		U.A2)	․	․	0.06	0.02
		RIVM3)	․	․	0.02	0.002 (0.001-0.004)
아연	7440-66-6	USEPA1)	0.1 (pH 5.3-8.0)	0.046 (pH 4.6-7.3)	0.25 (pH 4.6-8.0)	0.044 (pH 4.6-8.0)
		U.A2)	․	․	․	․
		RIVM3)	․	․	0.4 (0.26-0.65)	0.1 (0.02-0.61)
니켈	7440-02-0	USEPA1)	0.01 (pH 6.2-8.0)	0.006 (pH 5.9-7.3)	0.032 (pH 5.3-8.0)	0.008 (pH 5.9-8.0)
		U.A2)	․	․	0.047	0.018
		RIVM3)	․	․	0.1	0.07 (0.011-0.678)
불소	16984-48-8	ORNL5)	0.006	0.006	0.06	0.006
※ USEPA자료를 기본값으로 사용함 1) USEPA(1996), Soil Screening Guidance: Technical Background Document 참고 (단위: (mg_contaminant/kg_plant dw)/(mg_contaminant/kg_soil)) 2) UK EA(2005), CLEA UK Handbook(draft) 참고: (단위: (μg_contaminant/g_plant dw)/(μg_contaminant/g_soil)) 3) RIVM(2001), Evaluation and revision of the CSOIL parameter set p.23 참고 (단위: (mg_contaminant/kg_plant dw)/(mg_contaminant/kg_soil)) 4) NR: Not reported 5) ORNL(1984), A Review and Analysis of Parameters for Assessing Transport of Environmentally Released Radionuclides through Agriculture 참고 (단위: (mg_contaminant/kg_plant dw)/(mg_contaminant/kg_soil))

(5) 토지이용도별 성인 및 어린이의 재배농작물 일일섭취량(CRp, kg/day)

구분		곡류	과일류	채소류			비고
				엽채류	근채류	합
전국 평균	성인	0.321	0.210	0.269	0.138	0.407	환경부, 2007
	어린이	0.215	0.185	0.077	0.039	0.116
농업용지	성인	0.161	0.105	0.135	0.069	0.204	섭취량의 50%적용2)
	어린이	0.107	0.092	0.038	0.020	0.058
주거용지	성인	0.032	0.021	0.027	0.014	0.041	섭취량의 10%적용2)
	어린이	0.021	0.018	0.008	0.004	0.012
상업용지	성인/어린이	0	0	0	0	0	미섭취2)
공업용지	성인/어린이	0	0	0	0	0
1) 환경부(2007), 한국노출계수핸드북 : 어린이 3-6세 적용, 성인 20세 이상 적용 2) CCME(2006), A protocol for derivation of environmental and human health soil quality guidelines

(6) 체내흡수계수(ABSGI)

물질		GI 흡수				제안된 ABSGI (unitless)
		참고문헌	종	섭취종류	%장내흡수율
카드뮴		IRIS, 1999	Human	diet	2.5%	0.025
			Human	water	5%
비소		Bettley, 1975	Human	assume aqueous	95%	0.95
수은	HgCl2	IRIS, 1999	Rats	water	7%	0.95
	Hg	ATSDR, 1994	Human	급성흡입 (수은증기)	74-80%
	CH3Hg	Aberg, 1969	Human	aqueous	95%
6가크롬		Donaldson and Barreras, 1996	Rats	water	2.5%	0.025
아연		ATSDR, 1994	Human	diet	Highly variable	-
구리		-	-	-	57%	0.57
니켈		Elakhovskaya, 1972	Human	diet/water	4%	0.04
불소		USEPA, 2015	-	-	-	1
유기물질		USEPA, 2004	-	-	generally >50%	1
USEPA(2004), Risk Assessment Guidance for Superfund Volumn I : Human Health Evaluation Manual(Part E, Supplemental Guidance for Dermal Risk Assessment)에서 재인용 USEPA(2015), WWW.epa.gov/region9/superfund/prg/

(7) 피부흡수계수(ABSD)

물질	피부흡수계수(unitless)
카드뮴	0.14
구리	0.1
비소	0.03
수은	0.05
납	0.006
6가크롬	0.09
아연	0.02
니켈	0.35
벤젠	0.08
에틸벤젠	0.2
톨루엔	0.12
크실렌	0.12
Health Canada(2007), Federal Contaminated Site Risk Assessment in Canada. Part I: Guidance on Human Health Preliminary Quantitative Risk Assessment

(8) 연령별 토양접촉체표면적(SAe)(단위: cm2/day)

연령	체표면적			토양접촉체표면적
	평균신장 (cm)	평균 몸무게 (kg)	체표면적	전체의 25%3)
성인	-	-	170841)	4271
어린이	102.9	18.3	73132)	1828
1) 환경부(2007), 한국노출계수핸드북 2) 이주영(2005), 한국인 성인남녀의 체표면적에 관한 연구 ; 수식: 체표면적 = 73.31×체중0.426×신장0.726 3) USEPA(1992), Dermal Exposure Aseesment: Principes and Applications

(9) 무차원헨리상수, 공기내 확산성, 수중확산성

물질	무차원 헨리상수 (H)	공기내 확산성 (Di. cm2/s)	수중 확산성 (Dw. cm2/s)
벤젠1)	0.228	0.088	9.80E-06
톨루엔1)	0.272	0.087	8.60E-06
에틸벤젠1)	0.323	0.075	7.80E-06
크실렌2)	0.290	0.072	8.5E-06
수은1)	0.467	0.0307	6.30E-06
1) USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for Superfund sites: Appendix C 2) ASTM(2002), Standard Guide for Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Site

(10) 토양-물 분배계수(Kd)

물질	Koc (L/kg)	foc (%)	Kd (L/kg or cm3/g)
			pH 6.0	pH 6.4	pH 6.8 (기본값)	pH 7.2	pH 7.6
카드뮴1)	-	-	3.7E+01	4.8E+01	7.5E+01	2.0E+02	8.7E+02
구리3)	-	-	-	-	2.2E+01	-	-
비소1)	-	-	2.7EE+01	2.8E+01	2.9E+01	3.0E+01	3.1E+01
수은1)	-	-	3.5E+01	1.6E+01	5.2E+01	1.2E+02	1.7E+02
납3)	-	-	-	-	9.0E+02	-	-
6가크롬1)	-	-	2.3E+01	2.1E+01	1.9E+01	1.7E+01	1.5E+01
아연1)	-	-	3.6E+01	4.7E+01	6.2E+01	9.5E+01	1.9E+02
니켈1)	-	-	3.8E+01	4.7E+01	6.5E+01	1.4E+01	4.9E+02
불소5)	-	-	1.5E+02 (pH 6.7)
벤젠1)	5.89E+011)	표토:0.0164) 심토:0.21)	1.18E-01
에틸벤젠1)	3.63E+021)		7.26E-01
톨루엔1)	1.82E+021)		3.64E-01
크실렌2)	2.40E+022)		4.80E-01
1) USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for Superfund sites: Appendix C 2) Nebraska Department of Environmental Quality(2009), Risk-based corrective action (RBCA) at petroleum release sites 3) USEPA(2005), Partition Coefficients for Metals in Surface water, Soil, and Waste 4) 국립환경과학원(2010), 인체노출에 대한 토양분야 위해성평가 5) ORNL(1984), A Review and Analysis of Parameters for Assessing Transport of Environmentally Released Radionuclides through Agriculture ※유기물의 경우, Kd = Koc × foc Koc: soil organic carbon/water partition coefficient(L/kg) foc: fraction organic carbon in soil(g/g)

(11) 토지이용도별 노출빈도(EF)

노출 시나리오	토지이용도
	농경지역	거주지역	상업지역	산업지역
노출 기간	24hrs/day 350days/year	24hrs/day 350days/year	10 hrs/day 5days/week 48weeks/year	10 hrs/day 5days/week 48 weeks/year
	350 days/year	350 days/year	100 days/year	100 days/year
CCME(2006), A protocol for derivation of environmental and human health soil quality guidelines